**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM**

**KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH**

**RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO**

1. Zamawiający – **Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach zaprasza do złożenia oferty na remont korytarza w pawilonie łóżkowym.** Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:

***Przedmiotem zamówienia jest remont korytarza pawilonu łóżkowego polegający na:***

**1/** likwidacji lamperii w ilości **115 m2,**

**2/** szpachlowaniu ścian sufitów o powierzchni **230 m2,**

**3/** malowaniu ścian sufitów o powierzchni **230 m2**,

**4**/ likwidacja istniejącego cokołu w ilości **68mb,**

**5**/ wkucie cokołu z terakoty w ścianę na wysokość **10cm o długości 60 mb,**

**6**/ obudowa rury hydrantowej płytą k/g o powierzchni **3 m2,**

**7**/ wykonanie obudowy z płyt k/g w suficie na 2-ch półpiętrach o szerokości **40 cm i łącznej długości 640 cm,**

**8/** wykucie i uzupełnienie bruzd pod instalację **elektryczną – 30 mb**

**9/** wyrównanie ściany płytą k/g o **powierzchni 10 m2,**

**10/** położeniu tynku żywicznego na wysokości **130 cm w ilości 85 m2,**

**11/** skucie spocznika i wykonanie wylewki w **ilości 25 m2,**

**12/** położenie płytek elewacyjnych 24,5 x 6,5 cm na dwóch półpiętrach **- 19 m2**

**12/** położenie terakoty na spocznikach w **ilości 42 m2,**

**13/** obudowa schodów terakotą ryflowaną o wymiarach 155 cm x 33 cm i podstopień 155 x 17 cm. – **64 stopnie**

**14/** lakierowanie ścian przy schodach w **ilości 8m2**

**15/** obłożenie ścian terakotą na korytarzu przy wejściu głównym w ilości 1,60 m2,

**16/** renowacja balustrady przyschodowej metalowej ażurowej ( oczyszczenie , naprawa malowanie ) o **powierzchni 24 m2,**

**17/** naprawa poręczy drewnianych profilowanych ( 5 x 6 cm) **długość 27 mb** ( szlifowanie , lakierowanie),

**18/** montaż narożników PCV o dł. 150cm **w ilości 6 szt.,**

**19 /** montaż **3 szt.** Lamp LED (plafoniery) o średnicy ok. 60 cm,

**20/** montaż **6 szt**. Lamp LED w obudowie z płyt k/g.

**Uwaga!!!!**

**1/**  do kalkulacji malowania ścian i sufitów należy **przyjąć farbę ŚNIEŻKA Hipoalergiczna EKO**, sufity malowane na kolor biały natomiast ściany w kolorze z uzgodnieniem z inwestorem,

**2**/ tynk żywiczny w granulacji i kolorystyce w uzgodnieniu z inwestorem,

**3/** terakota na schody cokół i spoczniki **PARADYŻ GRES UNITE BROWN 30X 30 cm** lub inna w uzgodnieniu z inwestorem,

**4/** płytka elewacyjna na półpiętrach **RETRO BRICK MASALA** lub inne w uzgodnieniu z inwestorem,

**5/** materiały do w/w prac dostarcza wykonawca,

6/ wzór położenia terkoty i płytek elewacyjnych w uzgodnieniu z inwestorem.

1. termin wykonania zamówienia: **21.12.2018 r**
2. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

**-wykaz minimum 2 prac o podobnym zakresie w okresie ostatnich 3 lat o wartości min.**

**20 000,00 zł. brutto**

1. wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: **wypełniony formularz oferty- zał. nr 2 , oświadczenie – zał. nr 1 i wykaz prac wykonanych z potwierdzeniem należytego ich wykonania – zał. nr 3**
2. informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

- **w postępowaniu o udzielenie zamówienia wnioski, zawiadomienia oraz informacje**

**Zamawiający i Wykonawca mogą przekazywać pisemnie (na adres: Dom Pomocy**

**Społecznej ul. Kajki 49 , 11-320 Jeziorany , tel/fax 89 7181664 lub 89 7181 365 lub**

**drogą elektroniczna;** [**dpsjeziorany@o2.pl**](mailto:dpsjeziorany@o2.pl)

1. wymagania dotyczące wadium, jeżeli zamawiający żąda wniesienia wadium: **nie wymaga sie**
2. termin związania z ofertą: **30 dni**
3. opis sposobu przygotowywania ofert: **ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie z opisem nazwy zadania i adresu zamawiającego.**
4. miejsce oraz termin składania ofert**: Dom Pomocy Społecznej ul. Kajki 49,**

**11-320 Jeziorany , budynek administracji pokój kadr do dnia 13.11.2018 r. do godz.**

**10.00**

1. opis sposobu obliczenia ceny: **cena ryczałtowa netto/ brutto za cały przedmiot zamówienia uwzględniając obowiązująca stawkę 8% VAT - dla robót budowlanych w budynkach mieszkalnych domu pomocy.**

Cena ofertowa powinna obejmować: kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia, zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, warunkami stawianymi przez Zamawiającego, wszystkie podatki i opłaty wymagane prawem. W przypadku nieuwzględnienia w ofercie wszystkich robót i innych wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy na warunkach określonych we wzorze umowy , powstałe **różnice stanowią element ryzyka** Wykonawcy i nie skutkują zwiększeniem wynagrodzenia ryczałtowego.

1. opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: - **cena 100 %**
2. informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

**- złożenie wypełnionego prawidłowo formularza oferty, oświadczeń i wykazu wykonanych prac.**

1. wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: **nie wymaga się,**
2. istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach**: zapisy w projekcie umowy**

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

….……………………………………………

Data i podpis kierownika zamawiającego